附件3

北流海螺水泥有限责任公司2#日产4500吨水泥熟料生产线补充产能置换方案

所属情形：非大气污染防治重点区域；区内减量置换
补充产能项目情况
企业名称	股东名称	项目名称	建设地点
北流海螺水泥有限责任公司	安徽海螺水泥股份有限公司	北流海螺水泥有限责任公司2#窑4500t/d水泥熟料生产线	广西壮族自治区玉林市北流市民安镇
主体设备规格型号及数量	能耗和排放总量	设计产能（t/d）	调整补充产能（t/d）	置换比例	计划开工建设时间	计划点火投产时间
2#线：回转窑:Ф4.8×74m；1台	能耗：熟料99.02千克标煤/吨；

排放总量：颗粒物576.61吨/年、二氧化硫265.8吨/年、氮氧化物2525吨/年	4500	调整为5166t/d，增加666t/d	1.5:1	非新建项目

（合规化补充产能）	非新建项目

（合规化补充产能）
退出产能项目情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形填写）	地址	统一社会信用代码	备案或核准文件	生产许可证号（有效期）
柳州正菱鹿寨水泥有限公司	/	柳州市鹿寨县鹿寨镇（城关乡）对亭	91450223768919970F	桂经重工函〔2005〕1162号	XK08-001-02832

（2027年12月21日）
主体设备规格型号及数量	备案或核准文件设计产能（t/d）	用于本项目置换产能（t/d）
回转窑Ф4.0×60m；1台	2500	1000
是否享受奖补资金	产能是否重复使用	排污许可证号

（有效期）	计划关停时间	计划拆除退出时间
否	否	91450223768919970F001P（2030年12月21日）	已关停	2026年10月31日前拆除窑炉等主体设备