附件

都安上峰水泥有限公司日产5000吨新型干法水泥熟料生产线项目补充产能置换方案

所属情形：跨省产能置换，原产能置换公告剩余产能
补充产能项目情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形填写）	项目名称	建设地点
都安上峰水泥有限公司	浙江上峰建材有限公司	都安上峰水泥有限公司5000t/d熟料新型干法水泥生产线项目	广西河池市都安县龙湾乡
主体设备规格型号及数量	能耗和排放总量	设计产能（t/d）	调整补充产能（t/d）	置换比例	计划开工建设时间	计划点火投产时间

回转窑Φ4.8×74m

能耗:熟料99.12千克标准煤/吨；

排放总量：二氧化硫100.99吨/年，颗粒物185.715吨/年，氮氧化物760.589吨/年。	5000	5125	2∶1	合规化补充产能

（非新建项目）	合规化补充产能

（非新建项目）
退出产能情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形填写）	地址	统一社会信用代码	备案或核准文件	生产许可证号
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	/	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市	916531017486790688	新经贸技改函〔2007〕237号	XK08-001-03216
主体设备规格型号及数量	备案或核准文件设计产能（t/d）	补充到本项目产能（t/d）
回转窑Φ4×60m	2000t/d

（2019年12月31日产能置换方案公告剩余250t/d供后续调剂使用）	250t/d
是否享受奖补资金	产能是否重复使用	排污许可证号	计划关停时间	计划拆除退出时间（新线点火投产前）
否	否	已注销	已关停	已拆除