\*\*\*公司

预 拌 混 凝 土 配 合 比 报 告

受控编号：

报告编号： 共 页，第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 单 位 | |  | | 原材料取样日期 | |  | | \*\*\*公司试验室地址：\*\*号  电话：\*\*\* | | |
| 工 程 名 称 | |  | | 试配成型日期 | |  | |
| 工 程 部 位 | |  | | 报 告 日 期 | |  | |
| 强 度 等 级 | |  | | 试 验 要 求 | |  | |
| 检 验 依 据 | |  | | | | | |
| 所用原材料 | | 品 种 及 规 格 | | | 重量配合比 | 每m3混凝土用料  (kg) | | 备 注 | | |
| 名 称 | 取样编号 |
| 水泥 |  |  | | |  |  | | 1、本配合比系根据我公司使用材料设计，限于规定部位使用。本报告砂、石均按干重计，生产时砂、石用量将根据实测含水率进行调整。 | | |
| 矿粉 |  |  | | |  |  | |
| 石粉 |  |  | | |  |  | |
| 砂1 |  |  | | |  |  | |  | | |
| 砂2 |  |  | | |  |  | | 2、施工过程中，严禁向混凝土中加水；同时在混凝土初凝前要进行二次抹面，抹面后立即对混凝土进行覆盖，且养护不少于14d。 | | |
| 石1 |  |  | | |  |  | |
| 石2 |  |  | | |  |  | |
| 水1 |  |  | | |  |  | |
| 水2 |  |  | | |  |  | |  | | |
| 外加剂1 |  |  | | |  |  | |  | | |
| 外加剂2 |  |  | | |  |  | |  | | |
| 掺和料1 |  |  | | |  |  | |  | | |
| 掺和料2 |  |  | | |  |  | |  | | |
| 坍 落 度 | | (mm) | 抗压强度  (MPa) | fcu,7＝ | | 抗折强度(MPa) | fk,28＝ | | 抗渗等级 | 达到P 等级 |
| 1h坍落度经时损失 | | (mm) | fcu,28＝ | |

批准：

审核：

试验：