附件

广西珍珠水泥有限公司日产6000吨水泥熟料生产线补充产能置换方案

所属情况：跨省产能置换，原产能置换公告剩余产能
补充产能项目情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形填写）	项目名称	建设地点
广西珍珠水泥有限公司	\	广西珍珠水泥有限公司日产6000吨新型干法水泥熟料生产线项目	来宾市兴宾区小平阳镇钙业工业园
主体设备规格型号及数量	能耗和排放总量	设计产能（t/d）	调整补充产能（t/d）	置换比例	计划开工建设时间	计划点火投产时间
φ5.0×82m回转窑1台	熟料综合能耗：95.77千克标准煤/吨；

排放总量：二氧化硫105.81吨/年，氮氧化物453.76吨/年，颗粒物210.42吨/年	6000	调整为6112t/d，

增加112t/d	2:1	合规化补充产能

（非新建项目）	合规化补充产能

（非新建项目）
转出产能项目情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形填写）	地址	统一社会信用代码	备案或核准文件	生产许可证号
沂州集团有限公司	\	山东省临沂市罗庄区付庄镇朱家岭村	91371300168262442W	临经贸投字〔2003〕161号	XK08-001-06740
主体设备规格型号及数量	备案或核准文件设计产能（t/d）	用于本项目置换产能（t/d）
φ4.0×60m回转窑1台	2500

（2020年12月31日产能置换方案公告剩余225t/d供后续调剂使用）	225
是否享受奖补资金	产能是否重复使用	排污许可证号

（有效期）	计划关停时间	计划拆除退出时间
否	否	91370000168259438D001P	已关停	已拆除